

Број:9754/5-2 Датум: 06.01.2020.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр 1**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара –Инвентар за стерилизацију – ЈН МВ 33Д/19

Измена конкурсне документације се односи на:

на страни 5 мења се тачка 3.1 Техночка спецификација, тако да гласи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инвентар за стерилизацију** | | **Количина** |
| 1. | Лемилица за ролне  ротациона, са дисплејем (није обавезно да дисплеј буде осетљив на додир за уношење информација), није неопходно исписивање датума и оператера | 1 ком. |
| 2. | Носач ролни са секачем од нерђајућег челика ,димензија 873x125x420 mm | 2 ком. |

- **на страни 24 мења се ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ДОБАРА, тако да гласи:**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЈН МВ 33Д/19 – Инвентар за стерилизацију**

**- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЈН МВ 33Д/19 –**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвентар за стерилизацију** | **Кол.** | **Јед. цена у дин.**  **без ПДВ-а** | **Јед. цена у дин. са ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **са ПДВ-ом** |
| Лемилица за ролне  ротациона, са дисплејем (није обавезно да дисплеј буде осетљив на додир за уношење информација), није неопходно исписивање датума и оператера | 1 |  |  |  |  |
| Носач ролни са секачем од нерђајућег челика димензија 873x125x420 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | **Укупан износ без ПДВ и са ПДВ** | | |  |  |
| ***Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата и његово пуштање у рад, као и обука лица за рад на апарату и сви остали зависни трошкови.***  ***Понуђена добра морају бити нова и некоришћена, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарарају траженим техничким карактеристикама*** | | | | | |

Датум МП Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН МВ 33Д/19