

Број: 5821/5-4

Датум: 17.10.2018.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добра Комора за загревање физиолошког раствора, ЈН ОП 50Д/18

Измена конкурсне документације се односи на:

- **на страни 5** – **3.1 техничка спецификација тачке 1.2 и 1.7 мењају се и гласе:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | комплетно израђен од нерђајућег челика. |
| 1.7 | програмирање |

Напомена: у тачки 1.7 брише се „и даљинска контрола“

### на страни 26 - СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ЈН ОП 50Д/18 – Комора за загревање физиолошког раствора тачке 1.2 и 1.7 мењају се и гласе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **назив** | | **кол.** | **Цена у дин.**  **без ПДВ-а** | **Износ ПДВ-а у дин.** | **Цена у дин.**  **са ПДВ-ом** | **Понуђени модел и произвођач/**  **земља порекла** |
| **Комора за загревање физиолошког раствора** | | 1ком |  |  |  |  |
| ***Минималне техничке карактеристике*** | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | укупна запремина унутрашњости коморе од 53л - 70л |  |  |  |  |  |
| 1.2 | комплетно израђен од нерђајућег челика |  |  |  |  |  |
| 1.3 | термо изолација |  |  |  |  |  |
| 1.4 | врата дупла |  |  |  |  |  |
| 1.5 | подесиви регулатор температуре (опсег температуре од +5°С до +80°С |  |  |  |  |  |
| 1.6 | touch screeen |  |  |  |  |  |
| 1.7 | програмирање |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Праћење подешених и постигнутих параметара у току операције |  |  |  |  |  |
| 1.9 | одложен старт |  |  |  |  |  |
| 1.10 | заштита од прегревања |  |  |  |  |  |
| 1.11 | аларми звучни и визуелни: за грешку сензора, прекорачење температуре, отворена врата |  |  |  |  |  |
| 1.12 | испусни отвор за пару |  |  |  |  |  |
| ***Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата и његово пуштање у рад, и сви остали зависни трошкови.***  ***Понуђени респиратор мора бити нов и некоришћен, из текуће производње и по квалитету мора да у потпуности одговара траженим техничким карактеристикама*** | | | | | | |

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 50Д/18